**Areia, Pedra e Derivados**

Somos especializados no fornecimento de Areia Lavada e Pedra Britada, possuímos vasto Know How neste seguimento. Trabalhamos com todos os tipos de Areia Lavada, Pedra Britada, Argila Expandida e Massa Pronta.

**Areia Fina Lavada** - Usada para acabamento da obra, normalmente para reboque.  
**Areia Média Lavada** - É a mais usada pois sua estrutura permite que seja usada em praticamente todas as fases da obra.  
**Areia Grossa Lavada** - Geralmente é usada como agregado do concreto, ou em trabalhos que exigem uma maior resistência da liga ou em trabalhos que dispensam um acabamento mais refinado.  
**Argila Expandida ou Sinazita** - Na construção civil é utilizada em cima de lajes para conter a temperatura uma vez que é um isolante térmico eficaz. Por ser leve também é utilizada como enchimento.  
**Pedra Britada 0 ou ½** - Produto utilizado na fabricação de asfalto, lajotas, bloquetes, intertravados, lajes, jateamento de túneis e acabamentos em geral.  
**Pedra Britada nº 1** - É a mais usada na construção pois seu tamanho permite um concreto leve para virar e com uma ótima resistência na liga. Também é muito utilizado para pavimentação e calçamento de terrenos.  
**Pedra Britada nº 2** - Sua utilização é recomendada para concreto, pavimentação e calçamento. É a Segunda pedra mais utilizada nas obras em geral.  
**Pedra Britada nº 3** - Recomendada para pavimentação e calçamento de ruas e terrenos.  
**Pedra Britada nº 4** - Recomendada para pavimentação e calçamento de ruas e terrenos. A Pedra 4 é a maior pedra britada.  
**Rachão Pequeno (Gabião)** - O Rachão é formado por grandes pedras, em geral são usadas em drenos grandes, muros e contenção de barrancos e encostas.  
**Rachão Grande** - O Rachão é formado por grandes pedras, em geral são usadas em drenos grandes, muros e contenção de barrancos e encostas.  
**Pedrisco Limpo** - Sua aplicação é recomendada para compor concreto que necessita ser injetado, calçamentos, fabricação de blocos e lajes.  
**Pedrisco Misto** - Recomendado para calçamento. Este material é composto pelo Pedrisco com Pó de Pedra.  
**Pó de Pedra** - Produto utilizado na massa e no concreto.  
**Bica Corrida** - A Bica corrida é usada como base na pavimentação de ruas e pistas de concreto, também pode ser usada no calçamento de ruas e terrenos. Conforme o tipo de aplicação é recomendada um tamanho específico de pedra, neste caso a Arebox conta com pessoal devidamente treinado para auxilia-lo neste escolha.